200 400 600 800 1000 1200 1400

-.04

-.02

0

.02

.04

Exposure Number

Time Residual Error (sec)

200 400 600 800 1000 1200 1400

19.99

19.995

20

20.005

20.01

Exposure Number

Average Cycle Time (sec)